출제기준(필기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전자		자격 종목	전자기기기능사			적용 기간	2013. 1. 1 ～ 2016. 12. 31
○ 직무내용 : 각종 전자기기를 분해, 조립, 조정, 수리하고 자동화 설비의 계측제어장치의 조작, 보수, 관리 등 업무 수행
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
전기전자공학, 전자계산기일반, 전자측정, 전자기기 및 음향영상기기	60	1. 직․교류회로	1. 직류회로	1. 직·병렬회로 2. 회로망 해석의 정리, 응용
			2, 교류회로	1. 교류회로해석 및 표시법, 계산의 기초
		2. 전원회로의 기본	1. 전원회로	1. 정류회로 2. 평활회로 3. 정전압전원회로
		3. 각종 증폭회로	1. 증폭회로	1. 각종 증폭회로 2. 연산증폭회로
		4. 발진 및 펄스회로	1. 발진 및 변·복조회로	1. 발진회로 2. 변·복조회로
			2. 펄스회로	1. 펄스발생의 기본 2. 펄스응용회로의 기본 3. 멀티바이브레이터 회로
		5. 논리회로	1. 조합논리회로	1. 수의 진법 및 코드화 2. 기본 조합논리회로
			2. 순서논리회로	1. 기본 플립플롭동작
		6. 반도체	1. 반도체의 개요	1. 반도체의 종류 2. 반도체의 성질 3. 반도체의 재료 4. 전자의 개념

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 반도체 소자	1. 다이오드 2. BJT 3. FET 4. 특수반도체소자(광전소자, 사이리스터 등)
			3. 집적회로	1. 집적회로의 개념 2. 집적회로의 종류
		7. 컴퓨터의 구조 일반	1. 컴퓨터의 기본적 구조	1. CPU(중앙처리장치)의 구성 2. 기억장치 3. 입·출력장치
		8. 자료의 표현과 연산	1. 자료의 표현	1. 자료의 구조 2. 자료의 표현방식
			2. 연산	1. 산술연산 2. 논리연산
		9. 소프트웨어 일반	1. 소프트웨어의 개념과 종류	1. 프로그래밍 개념 및 순서도 작성
		10. 마이크로프로세서	1. 마이크로프로세서구조 및 응용	1. 구조와 특징 2. 명령어(instruction)형식 및 데이터 형식 3. 주소지정방식 4. 서브루틴과 스택
		11. 측정오차	1. 측정과 오차	1. 전기표준기 2. 측정방법과 오차
		12. 전자계측기기	1. 지시계기	1. 지시계기의 구성요소 2. 각종 지시계기의 용도와 특성 3. 지시계기의 측정범위 확대
			2. 오실로스코프	1. 오실로스코프의 원리 및 구성 2. 주기와 주파수 및 파형의 측정
			3. 반도체소자시험기	1. 반도체소자시험기의 용도와 특성
			4. 패턴발생기	1. 패턴 발생기의 용도와 특성

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		13. 직·교류의 측정	1. 전압측정	1. 직·교류의 전압측정
			2. 전류측정	1. 직·교류의 전류측정
			3. 전력측정	1. 전력계의 기본원리 및 전력측정
		14. 브리지회로	1. 각종 브리지의 기본원리	1. 각종 브리지회로의 기본원리 및 사용법
		15. 고주파 펄스 측정, 잡음 측정	1. 주파수의 측정	1. 고주파 측정의 기본원리 및 사용법 2. 잡음 측정의 기본원리 및 방법
		16. 발진기	1. 발진기의 기본원리 및 사용법	1. 표준신호발생기(S.S.G) 2. 저주파발진기(audio oscillator) 3. 소인발생기(sweep generator) 4. 패턴발생기(pattern generator)
		17. 디지털계기	1. 디지털계측	1. 각종 디지털계측기 사용법
		18. 응용기기	1. 고주파가열기	1. 고주파가열기의 종류, 기본원리
			2. 초음파응용기기	1. 초음파응용기기의 종류, 기본원리
			3. 의용전자기기	1. 의용전자기기의 종류, 기본원리
		19. 자동제어기	1. 자동제어의 개념	1. 자동제어의 개념 및 제어계의 구성
			2. 신호변환 및 검출기	1. 신호변환 및 검출방법
			3. 서보기구	1. 서보기구의 기본원리
			4. 자동조정기구	1. 자동조정기구의 종류 및 기본원리
		20. 전파응용기기	1. 전파항법응용기기	1. 전파항법응용기기의 원리 및 특성
		21. 전자현미경	1. 전자현미경의 원리	1. 전자현미경의 원리 및 구조
		22. 반도체 응용	1. 전자냉동	1. 전자냉동의 원리 및 응용
			2. 태양전지	1. 태양전지의 원리 및 응용

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. LED	1. LED의 원리 및 응용
		23. R/TV	1. AM/FM 수신기	1. AM/FM 수신기의 원리, 동작 및 특성
			2. TV(수상기)	1. TV(수상기)의 동작원리 및 특성
			3. R/TV용 급전선 및 안테나	1. R/TV용 급전선 및 안테나의 종류와 특성
		24. 멀티미디어기록 및 재생장치	1. 기록·재생원리 및 회로, 부품의 동작	1. 기록·재생의 원리 2. 기록·재생 장치의 동작원리
		25. Audio system	1. 스피커와 마이크로폰	1. 스피커와 마이크로폰의 원리 및 특징
			2. 증폭기의 종류(Main, Tone, EQ)	1. 증폭기의 기본원리(Main, Tone, EQ)
			3. CD/DVD 플레이어	1. CD/DVD 플레이어의 기본원리 및 특징
			4. Audio System의 기본원리	1. Audio System의 기본원리 및 특징

출제기준(실기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전자	자격 종목		전자기기기능사		적용 기간	2013. 1. 1 ～ 2016. 12. 31
○ 직무내용 : 각종 전자기기를 분해, 조립, 조정, 수리하고 자동화 설비의 계측제어장치의 조작, 보수, 관리 등 업무 수행 ○ 수행준거 : 1. 각종 회로의 기본이 되는 회로스케치를 할 수 있다. 2. 정류특성이 좋은 직류성분을 얻는 정류회로의 평활회로를 설계할 수 있다. 3. IC 사용한 정전압회로의 제작, 조정 및 전원회로의 부하 변동률, 맥동률 등을 측정할 수 있다. 4. 트랜지스터, 저항, 콘덴서 등을 이용하여 증폭회로와 발진회로를 제작할 수 있다. 5. OP 앰프를 제작할 수 있고, 각 점에 흐르는 전류와 전압 및 가상 접지에 대한 개념을 알 수 있다. 6. 각종 부품과 측정기를 사용하여 펄스회로를 제작하고, 회로의 특성을 측정할 수 있다. 7. 각종 전자장치 등의 고장수리를 할 수 있다. 8. 기타 아날로그 및 디지털회로를 이해하고 조립할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		4시간30분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
전자기기 및 음향영상 기기작업	1. 전자기기(음향영상기기) 점검 및 수리	1. 고장요소 확인하기	1. 해당 제품의 고장증상에 대해 청취하고, 실제제품의 상태를 확인할 수 있다. 2. 제품의 점검과 수리에 필요한 재료 및 부품을 확보할 수 있다. 3. 회로도 및 조립도를 기초로, 고장개소를 파악하기 위하여 점검 순서와 방법을 결정할 수 있다. 4. 회로고장의 경우, 파악된 고장 개소의 상태를 파악하기 위하여 측정기를 사용하여 측정할 수 있다. 5. 기구고장의 경우, 파손 및 동작 불량개소를 파악할 수 있다. 6. 점검결과를 기초로 어느 정도의 작업시간과 비용이 소요되는지 판단할 수 있다.
		2. 분해 및 조립하기	1. 작업지시서를 확인하고 분해 및 수리작업에 착수할 수 있다. 2. 해당제품의 매뉴얼, 도면 등을 바탕으로 분해 및 조립작업을 실시할 수 있다. 3. 분해작업의 수행 시 작업에 적합한 공간을 확보할 수 있다.
		3. 수리하기	1. 점검결과를 기초로 고장난 부품, 어셈블리(Ass'y), 모듈의 교체를 수행할 수 있다. 2. 부품교체에 따르는 납땜, 나사 및 리벳 등 체결작업을 수행할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 제품별로 소요되는 조정작업을 수행할 수 있다. 4. 작업 중 기구 및 회로의 파손을 최소화할 수 있다.
		4. 동작 확인하기	1. 수리가 정상적으로 이루어졌는지 매뉴얼을 기초로 실제 가동을 통하여 동작상태를 확인한다. 2. 수리가 불완전할 경우 점검 및 수리를 반복하여 완전히 동작하도록 한다. 3. 동작 확인과정에서 기구 및 회로의 파손을 최소화할 수 있다.
	2. 전자응용기기 조립	1. PCB 조립하기	1. PCB 제작 완료 후 BBT 검사를 수행하여 단선, 단락 등 불량률 저감활동을 수행할 수 있다
		2. 보드 조립하기	1. 작업지시서에 따라 조립할 수 있다. 2. 부품조립 시 발생된 문제사항 등을 개선에 반영할 수 있다.
		3. 테스트하기	1. 육안검수를 시행하여 납땜 불량, 단선, 단락 등 불량을 찾아 수리할 수 있다. 2. 전원을 넣기 전에 전원 단락 검사를 하여 전원투입시 전원단락에 인한 부품파괴, PCB 절연파괴 등을 미연에 방지할 수 있다. 3. 설계목표대로 정상동작하는지 확인할 수 있다. 4. 비정상적인 동작이 확인될 경우 측정장비 등을 이용하여 수리할 수 있다. 5. 테스트 시 이상동작과 불량 원인, 대처방안에 대하여 보고서를 작성할 수 있다.
		4. 수정 및 테스트 완료하기	1. 설계내용의 변경사항이 발견될 경우 즉각 반영할 수 있다. 2. 정상적으로 조립이 완료되었으면 신뢰성, 호환성, 전자파(EMI, EMC 등) 인증에 필요한 테스트를 시행할 수 있다. 3. 인증절차에 따라 테스트와 수정작업을 수행할 수 있다.